**Порядок проведения монтажных и пуско-наладочных работ**

1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения монтажных и пуско-наладочных работ и содержит положения, обязательные для Поставщика и Покупателя в ходе исполнения договора.
2. Допоставки оборудования и подготовки помещения к монтажным и пуско-наладочным работам Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление о готовности помещения и оборудования к монтажным и пуско-наладочным работам.
3. Поставщик обязан приступить к монтажным и пуско-наладочным работам в согласованные Сторонами сроки после получения от Покупателя письменного сообщения о готовности помещения и Оборудования к монтажным и пуско-наладочным работам. В случае неготовности объекта к монтажным и пуско-наладочным работам, повторный выезд специалистов Поставщика оплачивается Покупателем по дополнительным счетам.
4. Монтаж производится только укомплектованным расходным материалом к приобретенному оборудованию.Дополнительный расходный материал, поставленный Поставщиком, оплачивается по отдельному счету, равно как и работы, связанные с ним.
5. Место установки Оборудования должно быть оснащено Заказчиком необходимыми инженерными коммуникациями (вентиляция, водопровод, канализация, электроснабжение) в соответствии с требованиями к эксплуатации Оборудования и действующими нормами и правилами.
6. Оборудование должно устанавливаться в чистом, хорошо освещенном, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +15°С и не выше +25°С.
7. Оборудование должно находиться в зоне монтажа, на расстоянии не более чем 5 метров от места установки.
8. На пути перемещения вновь устанавливаемого Оборудования к месту подключения не должно быть препятствий (технологического оборудования, порогов, отмостков, лестниц и т.п.).
9. Технологические проемы должны позволять свободно перемещать вновь устанавливаемое Оборудование к месту установки.
10. На все скрытые работы (заливка фундамента и установка анкерных болтов, прокладка кабеля в полах, установка заземления и пр.) Покупатель предоставляет соответствующие акты.
11. Покупатель обязан:
    1. установить автоматические выключатели, розетки и т.д. в соответствии с действующими правилами электробезопасности и пожаробезопасности, а также обеспечивать допустимое отклонение напряжения в сети электропитания не более 5% от номинального.
    2. самостоятельно установить контур заземления, проводить проверку сопротивления изоляции электрооборудования, согласно ПУЭ.
    3. смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию от установленных Исполнителем вентзонтов.
    4. произвести обвязку Оборудования, установленного Исполнителем, по канализации, согласно требованиям СЭС.
    5. перед проведением работ проверить с Поставщиком оборудование по комплектности и внешнему виду с составлением Акта распаковки.
    6. на весь период проведения работ выделить полномочного представителя, ответственного за ее приемку.
    7. в случае действия пропускного режима на объекте и/или в месте установки и эксплуатации оборудования – обеспечить пропуск туда специалистов Поставщика на все время проведения работ.
12. Порядок сдачи-приемки работы
    * Получив сообщение Поставщика о готовности к сдаче результатов выполненных работ, Покупатель незамедлительно приступает к приемке.
    * Поставщик предоставляет Покупателю на подписание Акт о выполенении монтажных и пуско-наладочных работ и Универсальный передаточный документ (далее – УПД, форма рекомендована ФНС России в письме от 21.10.2013 г. №ММВ-20-3/96).
    * В случае немотивированного отказа Покупателя от подписания Акта и УПД, а также при отсутствии письменного мотивированного отказа Покупателя от их подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его передачи Покупателю, работы считаются выполненными Поставщиком полностью в срок с надлежащим качеством и принятыми Покупателем без возражений.

**14**. Поставщик гарантирует выполнение с надлежащим качеством всех работ, предусмотренных настоящим Договором. Любые обоснованные претензии Покупателя к качеству проведенных работ должны быть незамедлительно переданы Поставщику в письменном виде и на их основании Поставщик устраняет возникшие дефекты бесплатно и в кратчайшие сроки.

**15**. Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов выполненных работ и в период гарантийного срока эксплуатации, указанного в п. 16 настоящего приложения.

**16**. Гарантийный срок на результаты выполненных Поставщиком работ составляет 6 месяцев с момента подписания сторонами Универсального передаточного документа.

**17**. Гарантия Поставщика не распространяется в следующих случаях:

* + Несоблюдение персоналом Покупателя правил эксплуатации и технического Оборудования;
  + Использование персоналом Покупателя Оборудования не по назначению;
  + Если Оборудование подвергалось каким-либо внешним механическим и химическим воздействиям;
  + Причиненного прямого или косвенного ущерба, возникшего в результате непрофессиональных действий в отношении Оборудования персонала Покупателя;
  + Привлечения третьих лиц для работ по ремонту и обслуживанию Оборудования;
  + Необеспечение Оборудования стабильной электроэнергией (+\- 10% от номинальной), исправным и чистым водоснабжением, исправной канализацией.
  + Гарантия также не распространяется на материалы и Оборудование, предоставленные Покупателем для выполнения Работ.
  + Повреждение Оборудования при проведении погрузо-разгрузочных работ Покупателем.